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　表面喷涂处理行业：(清洗的附着物：油、机械切屑、磨料、尘埃、抛光蜡) 电镀前的清除积炭、清除氧化皮、清除抛光膏、除油除锈、离子镀前清洗、磷化处理，金属工件表面活化处理等。不锈钢抛光制品、不锈钢、餐具、、锁具、灯饰、手饰的喷涂前处理、电镀前清洗。
　　机械行业：(清洗的附着物：切削油、磨粒、铁屑、尘埃、指纹)
　　防锈油脂的去除;量具的清洗;机械零部件的除油除锈;发动机、发动机零件、变速箱、减振器、轴瓦、油嘴、缸体、阀体、化油器及汽车零件及底盘漆前除油、除锈、磷化前的清洗;过滤器、活塞配件、滤网的疏通清洗等。精密机械部件、压缩机零件、照相机零件、轴承、五金零件、模具、尤其在铁路行业，对列车车厢空调的除油去污、对列车车头各部件的防锈、除锈、除油非常适合。
　　电子行业：(清洗的附着物：助焊剂、油、石蜡、油漆磨料、染料、锈、氧化物、尘、手垢)
　　印刷线路板除松香、焊斑、阻焊剂;电子元器件、液晶玻璃、、电视机零部件、高压触点等机械电子零件、电容、半导体、晶振、电阻、IC芯片、接插件、连接件、转接器、硅片、三极管、二极管、压电陶瓷基片、显象管、电真空器件的清洗等。
　　医疗行业：(清洗的附着物：血液、明胶、尘、指纹、血渍、蛋白)注射器、手术器械、滴管、研究实验用具、玻璃容器、牙科用具、食道镜、气管支镜、直肠镜、显微镜的消毒、杀菌、清洗、实验器皿的清洗等。
　　半导体行业：(清洗的附着物：血液、明胶、尘、指纹、血渍、蛋白)半导体晶片的高清洁度清洗。
　　钟表首饰行业：(清洗的附着物：油漆、凡立水、油脂、染料、塑胶残留物、尘埃、指纹)清除灰尘、氧化层、抛光膏、贵金属、装饰品、计器、表带、表壳、表针、数字盘、油泥等。
　　光学行业：(清洗的附着物：油漆、凡立水、油脂、染料、锈、塑胶残留物、尘、指纹)玻璃镜片、树脂镜片、显微镜、望远镜、相机镜头、镀膜玻璃、棱镜、透镜等光学制品的镀膜前后及装配前工序间清洗;在光电行业主要应用于ITO导电玻璃、LCD基板清洗、液晶片封装后残留液晶清洗。
　　纺织印染行业：(清洗的附着物：指纹、尘、油墨、染料、塑胶残留物、橡胶残渣)
　　清洗、喷丝板、拉丝板，纺织锭子、纤维丝(不锈钢丝、镍丝、铜丝等)进行除油去污。
　　其他行业：(清洗的附着物：手垢、尘埃、指纹、汗渍) 印章、号牌、硬币陶器、银制品、金制品、银行磁卡等。

